Приложение к постановлению

администрации Вихоревского

городского поселения от 15.06.2020г. №126

Приложение 1.1 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и инфраструктуры» на 2019-2024 годы

**Прогноз мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования, тыс.руб. | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Капитальный ремонт котельно-вспомогательного оборудования котельной «Водогрейная», в том числе: | **9342,0** | **747,4** | **8594,6** |
| 1.1 | Капитальный ремонт топливоподачи (освещение галереи топливоподачи) | 1924,8 | 1770,8 | 154,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт топливоподачи (замена транспортерной ленты на трактах 2А, 2Б) | 4568,8 | 4203,3 | 365,5 |
| 1.3 | Капитальный ремонт КТПН 6/0,4кВ (замена автоматических выключателей) | 2848,4 | 2620,5 | 227,9 |
| 2 | Капитальный ремонт котельно-вспомогательного оборудования электрокотельной «Солнечная», в том числе: | **1329,9** | **1223,5** | **106,4** |
| 2.1 | Замена сетевого насоса 1Д-630-90 №2 | 1329,9 | 1223,5 | 106,4 |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе: | **9720,2** | **8942,6** | **777,6** |
| 3.1 | Капитальный ремонт водонапорной башни высотой 34,7м по улице Монтажников | 9720,2 | 8942,6 | 777,6 |
| 4 | Приобретение расходных материалов для проведения капитального ремонта инженерных сетей, в том числе: | **1740,0** | **1600,8** | **139,2** |
| 4.1 | Капитальный ремонт участка подпиточного трубопровода теплоснабжения от электрокотельной до ул.Дзержинского протяженностью 770м | 1740,0 | 1600,8 | 139,2 |
| 5 | Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения, в том числе: | **8868,9** | **8159,4** | **709,5** |
| 5.1 | Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения Ду 400мм по улице Горького протяженностью 385м | 8868,9 | 8159,4 | 709,5 |
|  | **Итого:** | **31001,0** | **28520,9** | **2480,1** |